|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** | **Примечание** |
| ширина/высота/глубина, мм | 910/2060/470 | размеры проема, уточнение ниже ([ссылка](#Параметры)) |
| тип открывания | левая | петли слева |
| толщина стали, мм | - |  |
| *- полотна* | 2-3 |  |
| *- коробки* | 2-3 |  |
| полотно | цельногнутое | желательно |
| короб | закрытый, утепленный | желательно |
| ребра жесткости | - |  |
| *вертикальные* | 2 (не менее) |  |
| *горизонтальные* | 3(не менее) |  |
| *материал* | листовая гнутая сталь (желательно) | для облегчения веса двери |
| стальной кожух для защиты замка | да |  |
| стальной кожух для защиты ригелей | желательно |  |
| контуры уплотнения | 2-3 |  |
| *5-камерный уплотнитель* | желательно |  |
| заполнение | минвата (желательно проклеенная к полотну) или минплита | какая минвата оговаривается |
| толщина полотна, мм | от 90 |  |
| толщина короба, мм | в зависимости от полотна |  |
| вес, кг | в зависимости от конструкции |  |
| замки | - |  |
| *установка замков* | вкладным способом (желательно) |  |
| *основной* | Меттэм ЗВ7 318.П-Б | возможен за мой счет |
| *дополнительный* | Меттэм ЗВ8 611.0.1 | возможен за мой счет |
| *сейфовое запирание* | пока обдумывается |  |
| броненакладка на цилиндровый | да, утоплена в стакан | возможна за мой счет |
| бронепластина на сувальдный | 60.1.122 | возможна за мой счет |
| цилиндр (марка) | пока обдумывается |  |
|  *ключ-ключ/ключ-вертушка* | пока обдумывается |  |
| ночная задвижка | да |  |
| противосъемные ригели  | не менее 2 |  |
| внешнее оформление | - |  |
| *цвет* | по согласованию | не медный Антик точно |
| *рисунок на металле* | по согласованию |  |
| *порошково-полимерное покрытие*  | да |  |
| *гладкая/шероховатая* | по согласованию |  |
| *МДФ – щит, мм* | нет |  |
| внутреннее оформление | - |  |
| *МДФ – щит, мм* | от 10 |  |
| *рисунок: фрезерованный/филенчатый* | по согласованию |  |
| *цвет* | очень светлый |  |
| *зеркало* | пока обдумывается |  |
| петли | наружные |  |
| *штук* | 2 |  |
| *усиленные* | от веса конструкции |  |
| *опорные подшипники* | да |  |
| *открывание на 180°* | не обязательно |  |
| глазок | расширенного обзора | возможно за мой счет |
| порог | по согласованию |  |

**Уточнение по параметрам проема**

Проем имеет вид:



Ширина для новой двери (в таблице) указана 910 мм, т.к. именно эта ширина в самом широком месте проема и именно ее можно получить, если снять всю штукатурку до кирпича (получится даже немного больше). Но возможно по технологии необходим еще какой-то запас.