Исходные данные для изготовления секционного забора. Длина 32 метра

1. Секция (L-2.6 \*H-1.7 м) рама 40\*20\*1,5 (лицевая 20), горизонтальные и вертикальные элементы 20\*20\*1,5 – 10 шт.
2. Столб 60\*60\*2 мм, Н-2800 – 9 шт.
3. Ворота (сторона открывания – наружу). (L-3,5\*H-1,7 м), рама 40\*20\*1,5 (лицевая 20), горизонтальные и вертикальные элементы 20\*20\*1,5, столбы 80\*80\*3, Н-3,0 м, притвор 40\*4
4. Калитка (сторона открывания – наружу). (L-1,1\*H-1,7 м), рама 40\*20\*1,5 (лицевая 20), горизонтальные и вертикальные элементы 20\*20\*1,5, столбы 80\*80\*3, Н-3,0 м, притвор 40\*4
5. Стяжка на калитку 40\*20\*1,5 мм не съемная
6. Стяжка на ворота 60\*40\*2 мм съемная
7. Грунтовка ГФ-021 черная
8. Пластина 40\*20\*1,5 мм L-180 мм.
9. Стопор длиной 500 мм, Ф 14-16 мм, комплект – 2 шт.
10. Засов «Гусь».
11. Задвижка под навесной замок.
12. Щебень для забутовки (мешок 25 кг) – 13 комплектов.

Размеры секций в приведенном рисунке не учитывать. Он для общего понимания конструкции и заполнения. Размеры элементов секции приведены выше.